分布式存储简要需求

节点数：≥6 纠删满足4+2或8+2

CPU：每节点2颗 若X86建议Gold 6248R同级 若arm架构则报核心数量。

内存：每节点≥256G

\*裸容量：≥3.2Pb

\*可用容量：按≥60%计算 1.92Pb

（因各厂家方案不同，裸容量不做强制要求，但容量为该项目的重要评价指标，请综合考虑配置方案）

要求原厂质保：5年，含软件升级、定期巡检、硬件损坏换件

后端交换机：2台 25G速率 含模块，另冗余10+个模块

前端业务交换机不含

备注：报价为出厂价，不含集成商及招标代理机构费用等。